### Лабораторная работа № 010300-205

# Использование масок переменной длины и протоколов маршрутизации


Предприятие, в котором вы администрируете сеть, продолжает расти и развиваться. В связи с увеличением объёма работы расширен штат, организованы несколько структурных подразделений и в соседнем офисном комплексе арендованы новые помещения. Во вновь арендованных помещениях размещены два производственных отдела, в ранее использовавшихся помещениях на 4-м этаже размещен финансовый отдел, а на 28-м дирекция. Теперь ваша должность называется заместитель генерального директора по информационным технологиям и вы по прежнему располагаетесь на 28-м этаже. Вам необходимо расширить и переконфигурировать сеть, чтобы она удовлетворяла новым требованиям.

В вашем распоряжении по прежнему одна IP сеть класса C 192.168.1.0. В составе организации теперь четыре отдела и с учетом дальнейшего роста вам необходимо обеспечить для них собственные подсети с числом подключаемых хостов в соответствии с приведенной таблицей:

|  |  |
| --- | --- |
| **Отдел** | **Рабочих мест (не менее)** |
| Дирекция (включая сервер) | 4 |
| Финансовый | 10 |
| Проектирование интерьеров | 50 |
| Проектирование зданий и сооружений | 100 |

При разработке адресного плана не забывайте об адресах для сетевых устройств.

Общая логическая схема сети теперь выглядит следующим образом:



Конфигурация пополнилась еще одним маршрутизатором Cisco-1941 и двумя коммутаторами Cisco-2960. Соединение между маршрутизаторами реализовать через высокоскоростной последовательный интерфейс. Для этого соедините их соответствующим кабелем и включите интерфейсы. На интерфейсах выставьте одинаковую скорость работы (Clock Rate). В базовой конфигурации маршрутизатор Cisco-1941 не имеет последовательных интерфейсов. Дооснастите его модулем HWIC-2T.

Для интерфейсов последовательного соединения выделите адреса в отдельной подсети. Размер этой подсети определите из условия минимизации затрат адресного пространства.

Шлюзам по умолчанию (соответствующим интерфейсам маршрутизаторов) присваивать младшие адреса подсети. В качестве адресов коммутаторов использовать старшие адреса подсетей.

Схему доступа к внешним сетям сохранить прежней.

При обработке входящих пакетов роутер всегда использует таблицу маршрутизации. Даже если мы просто назначим интерфейсам роутера некоторые IP-адреса и включим их, у роутера появится таблица маршрутизации и он сможет переправлять пакеты в любую из сетей, в которых присутствуют его интерфейсы.

Но про все остальные сети роутер при этом ничего не знает и корректно обрабатывать пакеты, адресованные за пределы сетей, с которыми он непосредственно соединён, не может. Администратор может взять заботу о маршрутизации на себя и прописать необходимое количество статических маршрутов. Так мы поступили с маршрутом "по умолчанию". Но статически прописывать все маршруты в любой более или менее сложной (и время от времени изменяемой) сети не реалистично.

На помощь приходят протоколы маршрутизации. Их задача - в той или иной форме организовать обмен данными между маршрутизаторами о структуре всей сети с тем, чтобы каждый маршрутизатор мог построить полную таблицу маршрутизации, с помощью которой он мог бы отправить пакет в любую IP-сеть, о которой у него есть информация.

В качестве простейшего примера протокола маршрутизации воспользуйтесь RIP. Для включения его на маршрутизаторе (это надо сделать на всех маршрутизаторах сети) в конфигурационном режиме выполняется команда

***Router(config)#router rip***

После которой мы попадаем в режим настройки протокола. Протоколу маршрутизации необходимо указать все сети, информацию о которых он должен распространять. Собственно сам протокол RIP умеет работать только с полными классическими сетями, поэтому соответствующая команда будет иметь вид

***Router(config-router)#network 192.168.1.0***

поскольку все наши подсети принадлежат ей. Но чтобы обеспечить рассылку детальной информации о подсетях этой сети необходимо задействовать вторую версию протокола RIP и выключить автосуммирование командами

***Router(config-router)#version 2***

***Router(config-router)#no auto-summary***

После этого маршрутизаторы начнут обмениваться маршрутной информацией и построят полные таблицы маршрутизации ко всем IP-подсетям нашей сложной сети.

Настроенный ранее маршрут по умолчанию не попадет в данные, которыми маршрутизаторы будут обмениваться между собой и о его существовании будет знать только маршрутизатор, на котором он настроен в виде статического маршрута.

Мы можем попросить RIP на соответствующем маршрутизаторе обеспечить распространение этого статического маршрута командой

***Router(config-router)#redistribute static***

**Задания**

1. Составить и заполнить адресную таблицу в виде:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **устройство** | **интерфейс** | **IP адрес** | **маска сети** | **шлюз по умолчанию** |
| Маршрутизатор\_1 | G0/0 |  |  | не назначается |
| G0/1 |  |  | не назначается |
| S0/1/0 |  |  | не назначается |
| Loopback1 |  |  | не назначается |
| Коммутатор\_1 | Vlan 1 |  |  |  |
| РС\_admin | Сетевая карта (NIC) |  |  |  |
| Сервер | Сетевая карта (NIC) |  |  |  |
| РС\_dir\_1 | Сетевая карта (NIC) |  |  |  |
| РС\_dir\_2 | Сетевая карта (NIC) |  |  |  |
| Коммутатор\_2 | Vlan 1 |  |  |  |
| РС\_fin\_1 | Сетевая карта (NIC) |  |  |  |
| ....................... | Сетевая карта (NIC) |  |  |  |
| ....................... | Сетевая карта (NIC) |  |  |  |
| ....................... | Сетевая карта (NIC) |  |  |  |
| Маршрутизатор\_2 | G0/0 |  |  | не назначается |
| G0/1 |  |  | не назначается |
| S0/1/0 |  |  | не назначается |
| Коммутатор\_3 | Vlan 1 |  |  |  |
| РС\_pr1\_1 | Сетевая карта (NIC) |  |  |  |
| ....................... | Сетевая карта (NIC) |  |  |  |
| ....................... | Сетевая карта (NIC) |  |  |  |
| ....................... | Сетевая карта (NIC) |  |  |  |
| Коммутатор\_4 | Vlan 1 |  |  |  |
| РС\_pr2\_1 | Сетевая карта (NIC) |  |  |  |
| ....................... | Сетевая карта (NIC) |  |  |  |
| ....................... | Сетевая карта (NIC) |  |  |  |
| ....................... | Сетевая карта (NIC) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Принять, что Коммутатор\_1 обслуживает сеть дирекции, Коммутатор\_2 сеть финансового отдела, Коммутатор\_3 сеть отдела проектирования интерьеров и Коммутатор\_4 сеть отдела проектирования зданий и сооружений.

2. Запустите Packet Tracer и воспроизведите физическую конфигурацию. Воспользуйтесь для этого результатами предыдущей работы.

3. С помощью компьютера администратора и консольного подключения выполните базовое конфигурирование маршрутизаторов:

- задайте уникальные имена

- задайте пароли на консольное подключение

- задайте пароли на доступ к привилегированному пользовательскому режиму

- установите уведомление MOTD, сообщающее о недопустимости несанкционированного доступа к маршрутизаторам

- установите пароли доступа на линии виртуальных терминалов и проверьте их действие

- назначьте IP адреса Ethernet интерфейсам и включите их

- назначьте IP адреса последовательным интерфейсам и включите их

- сохраните конфигурацию

- отключите консольный кабель

4. С помощью компьютера администратора и консольного подключения внесите необходимые изменения в конфигурации коммутаторов.

5. Внесите необходимые изменения в настройки IPv4 на рабочих станциях, сервере и компьютере администратора.

6. Проверьте доступность с компьютера администратора всех рабочих станций собственной подсети и сервера.

7. Проверьте доступность с компьютера администратора коммутатора, расположенного в его собственной подсети.

8. Проверьте доступность с компьютера администратора порта маршрутизатора, расположенного в его собственной подсети.

9. Проверьте доступность с компьютера администратора остальных портов Маршрутизатора\_1.

10. Проверьте доступность с компьютера администратора последовательного порта Маршрутизатора\_2.

11. Проверьте доступность с компьютера администратора компьютеров в отделах проектирования.

12. Выполните ping с одного из компьютеров отдела проектирования интерьеров на любой из компьютеров в отделе проектирования зданий и сооружений.

13. Выполните ping с одного из компьютеров отдела проектирования интерьеров на любой из компьютеров в финансовом отделе.

14. Изучите таблицы маршрутизации на Маршрутизаторе\_1 и Маршрутизаторе\_2 и объясните полученные результаты.

15. Включите на маршрутизаторах вторую версию протокола RIP.

16. Просмотрите таблицы маршрутизации, зафиксируйте и объясните изменения.

17. На Маршрутизаторе\_1 включите редистрибуцию статических маршрутов. Какие изменения после этого произошли в таблицах маршрутизации?

18. Убедитесь, что с любого из компьютеров сети можно выполнить ping на любой компьютер в любой подсети и на любое сетевое устройство.

19. Сохраните сделанные изменения в конфигурациях

20. Сохраните результаты работы в виде файла в формате Packet Tracer и представьте её преподавателю